

***ОБРАЗЕЦ № 2-2***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на участника: |  |
| Правно-организационна форма на участника: | *(търговското дружество или обединения или друга правна форма)* |
| Седалище по регистрация: |  |
| ЕИК / Булстат: |  |

До

Технически университет - София

гр. София

Р. България

**Техническо предложение**

**по обособена позиция № 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на поръчката:  Обособена позиция № 2 | **„Доставка на векторен и спектрален анализатор за Технически университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004-C01 УНИТе (Университети за наука, Информатика и Технологии в е-обществото)“, по обособени позиции:**  **Доставка и гаранционна поддръжка на Спектрален анализатор.** |

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за участие за горепосочената поръчка.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в техническата спецификация, както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Минимални технически характеристики** | **Предложение на участника, включително посочване на марка и модел на оборудването** | **Препратки към техническите параметри** |
| "Спектрален анализатор  1. Честотен обхват по малък от: 10Hz ÷ 44 GHz  2. RF Вход: 50 Ω  3. Честотна резолюция : ≤ 0,01 Hz  4. Лента (RBW) на ниво -3 dB не по малка от: 1 Hz ÷10 MHz (1/2/3/5 последователности)  5. Видео лента (VBW) на ниво -3 dB не по малка от: 1 Hz ÷10 MHz (1/2/3/5 последователности)  6. Честотна лента за анализ на сигнала (signal analysis bandwidth): ≥ 28 MHz  7. Възможност за допълнителен ъпгрейд на честотната лента за анализ ≥ 200 MHz  8. Възможност за допълнителен ъпгрей за 3GPP 5G-NR DL/ UL измервания  9. Температурна стабилност на честотата: ≤ 1 ppm (от 0 до 50°C)  10. Честотна грешка във времето (aging): ≤ ±1 ppm/година  11. Фазов шум: < -115dBc@100kHz  12. С опция RF предусилвател  13. Вграден дисплей: ≥ 10“ (инча)  14. Вътрешен атенюатор не по малко от: 0 dB ÷ 75 dB (стъпка 5 dB)  15. Интерфейси LAN, USB  16. Гаранционен срок ≥ 3 години  " |  |  |

***\*В колона „Препратки към техническите параметри“ се посочва номер на страницата от Техническото предложение, на която е приложено кратко описание и/или технически материали на български език на предлаганото оборудване предмет на обособената позиция. Посочените от участника материали трябва да доказват техническите параметри на анализатора, без цени.***

1. Срокът за доставка е до *……………(максимум 180)* календарни дни, считано от регистрирането на договора в деловодната система на Възложителя. Предложеният от нас гаранионен срок е …………. (*минимум 36*) месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол, удостоверяващ доставката. Гаранционната поддръжка се извършва при условията и сроковете, посочени в Техническата спецификация и проекта на договор.

2. За обезпечаване на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписване на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС, както и гаранция за аваносово предоставените средства, при условията, посочени в проекта на договор към документацията за участие. *Ако Изпълнителят не желае авансово плащане, отпада задължението на последният да осигури гаранция обезпечаваща авансово предоставени средства*.

3. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация за обособената позиция, изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Възложителя условия и ги приемаме без възражения.

4. Декларирам, че:

* Доставеният анализатор ще бъде нов, неупотребяван, в оригинална фабрична опаковка;
* Доставеният анализатор ще е комплектован с необходимите елементи, така че да е работоспособен и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че анализаторът не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на съответните елементи, същите ще бъдат доставени за сметка на Изпълнителя;
* В случай на спиране на производството на предложения анализатор преди сключване на договора поради внедряване на нови технологии, ще доставим анализатор със същите или по-добри характеристики.
* след сключване на договора ще осигуря сервизна база на територията на Република България и/или на Европейския съюз, за което в срок до 10 дни, считано от датата на сключване на договора писмено ще информирам Възложителя за местонахождението и контактите на съответната сервизна база.

5. Към настоящото техническо предложение прилагам кратко описание и/или технически материали на български език на предлагания анализатор.

**Приложения:**

**1 …………**

**2 ……………….**

*Изброяват се и се прилагат като самостоятелни документи.*

*Забележка:*

*При изготвяне на предложението си за изпълнение на поръчката всеки участник следва да се ръководи от всички изисквания на документацията техническата спецификация. Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, дадени в Указанията за подготовка на офертите и Техническите спецификации. В колона „Препратки към техническите параметри“ се посочва номер на страницата от Техническото предложение, на която е приложено кратко описание и/или технически материали на български език на предлагания анализатор. Приложените от участника материали трябва да доказват техническите параметри, без цени. Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение и/или приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата. Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение, участникът се отстранява.*

Дата: …..................... ………………................................................................................

*(подпис на лицето, представляващо участника, по възможност печат)*

……………………………………………………………………

*(име и фамилия на лицето, представляващо участника)*

…………..………………………………………………………..

*(качество на лицето, представляващо участника)*

*……………………………………………………………………………*

*(наименование на участника)*