**ДО РЕКТОРА НА ТУ – СОФИЯ**

**Проф. д-р инж. Г. Михов**

**Оферта относно:**

**По обособена позиция № 1**

Извънгаранционна сервизна поддръжка” на съществуващите сигнално-охранителни, пожароизвестителни и видео системи на монтираните в учебни блокове №№ 1,1А, 2, 3, 4, 7,8A,8Б, 9, 10, 11, Спортна зала, Библиотека ТУ, ДЧЕОПЛ към ТУ, ЦИР,Каса „Такси“, Каса ВУЗ,ФАГИОМП,ЦМС, “Автостопанство” на ТУ-София”, осъществяваща се чрез профилактични технически прегледи и ремонтни работи, да бъде включена и „Извънгаранционна сервизна поддръжка” на съществуващите системи за видеонаблюдение.

Нашето ценово предложение за извършване на извънгаранционна сервизна поддръжка е то да бъде на стойност …............/ без ДДС, като ........../ без ДДС е сумата за профилактични ежемесечни прегледи и ........../ без ДДС е сумата за извънредни повиквания, аварийни ремонти, надграждане на системите и подмяната на дефектирали компоненти, като профилактичният месечен преглед включва:

Да извършва ....... пъти месечно профилактични прегледи на охранителните, пожароизвестителните и видео системи.

* Преглед на всички модули на инсталацията – контролен панел, клавиатури, детектори, паник бутони, кабели, сирени и др.;
* Преглед на всички видео записващи системи/DVR/;
* Преглед на мрежовата свързаност на системите за видеонаблюдение с центъра за наблюдение в Блок 1;
* Настройка, фокусиране, почистване на обективите;
* Сваляне на външен носител, архивиране на видео материали при инциденти;
* Проверка захранващи модули на системите за видеонаблюдение;
* Диагностика на възникнали технически проблеми в системите за видеонаблюдение;
* Измерване на напрежението на батериите;
* Проверка на заземяването на всички модули, свързани към електрическата мрежа 220V;
* Пробно задействане на алармената система, като при всяка проба трябва да бъдат задействани не по-малко от 10% от детекторите на системата;
* Проверка за получаване на сигнала от системата на Блок 1, нощен обход, дневен обход или СОД (ако е предвидено това);
* Отразяване на състоянието на системата в дневник на алармената система, заверено с подпис на извършилия проверката и печат на фирмата. Преглед на всички модули на инсталацията – пожароизвестителна централа (ПИЦ), ръчни и автоматични пожароизвестители (детектори), кабели и сирени;
* Измерване на напрежението на батериите;
* Проверка на заземяването на всички модули, свързани към електрическата мрежа 220V;
* Пробно задействане на ПИС, като при всяка проба трябва да бъдат задействани не по-малко от 10% от детекторите на системата;
* Проверка за получаване на сигнала от системата на пропуски Блок 1, нощен обход, дневен обход или СОД (ако е предвидено това);
* Отразяване на състоянието на системата в дневник на ПИС, заверено с подпис на извършилия проверката и печат на фирмата. Точно описание на извършената проверка на ПИС – номера на задействани детектори (известители), реакция на системата.

За всяко допълнително посещение при повикване от Възложителя , посещение в размер на .........лв.

Вложените материали се включват допълнително към месечната сума въз основа на двустранно подписан протокол, с който се удостоверява влагането им,в рамките на договорената сума за аварийни ремонти.

Гаранционен срок за подменените резервни части и материали е 12 месеца, считано от съставянето на приемо-предавателен протокол за извършения ремонт, изготвен след възстановяването на работния режим на сигнално-охранителната система.

Време за реагиране, след обаждане от страна на ТУ-София за възникнал проблем от приемането на подадения сигнал:

- в работно време –.....часа

- в извънработно време - ..... часа

- в почивни и празнични дни -......часа Лице за контакти от страна на фирма ....................

Начин и срок на заплащане – по банков път по сметка:

до 30 работни дни, след подписване на приемо-предавателния протокол за извършените профилактични прегледи и ремонтни работи и представяне на първичен платежен документ (фактура).

### УСЛОВИЯ НА ОФЕРТАТА:

- ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 30 дни;

гр. София С Уважение: